**Załącznik nr 2a do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 1- Narzędzia do zabiegów usunięcia zaćmy**

**NAZWA WYKONAWCY………………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **ILOŚĆ**  | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**(nazwa/typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**(nazwa/kraj pochodzenia) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Szpatułka do cyklodializy** typ Castrovijejo, zagięta pod kątem 30 stopni, część robocza 14 mm długości, szerokości 0,75 mm, grubości 0,2 mm. Okrągła rękojeść tytanowa o średnicy 5 mm, część robocza ze stali nierdzewnej bez powłoki, zmatowana. Ogólna długość 120 mm  | **20 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Haczyk do tęczówki i soczewki** typ Sinskey, zagięty pod kątem 30 stopni, średnica części roboczej 0,2 mm, zagięta pod kątem na długość 0,4 mm. Okrągła rękojeść tytanowa o średnicy 5 mm, część robocza ze stali nierdzewnej, bez powłoki, zmatowana. Ogólna długość 120 mm. | **10szt** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Pęseta do kapsuloreksji** typ Utrata tytanowa, część robocza ostra, wygięta, końcówki chwytne wzmocnione węglikiem wolframu, płaska rękojeść, ogólna długość 108 mm | **20szt** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nóż do rozdrabniania jądra soczewki** typ Nagahara (chopper) tytanowy, zagięty pod katem 45 stopni, ostrze 1,3 mm, czubek zaokrąglony. Okrągła rękojeść o średnicy 5 mm. Ogólna długość 120 mm. | **20szt** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Pęsteta do mikrokapsuloreksji typu VITREO** wygięta, dla rękojeści śrubowej dwunaciskowej VN-008. Długość części roboczej 1,8 mm, końcówki chwytne, ostre wzmocnione węglikiem wolframu, rurka o średnicy 0,65 mm (23G), długości 20 mm. Kompatybilna z posiadaną przez szpital rękojeścią firmy SFERA – V004.01T | **4szt** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta do mikrokapsuloreksji lekko wygięta, tytanowa, trzy-zawiasowa, końcówki ostre 0,2 mm wzmocnione węglikiem wolframu, płaska rękojeść szerokości 7,5 mm. Ogólna długość 113 mm | **1szt** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.**